ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на измерительную линейку Hirlinger

	1. Сведения об объекте и методе исследования, области применения

	Объект исследования: компаунды на основе полиэтилентерефталата, полибутилентерефталата.

	Метод исследования: ГОСТ 18616-80 (СТ СЭВ 890-78) и др.

	Область применения / назначения: определение линейных размеров и термоусадки термопластов.

	2. Технические сведения об оборудовании

	Общая характеристика оборудования:

	1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и изготовлено не ранее 2026г.

	2. Полный комплект поставки согласно спецификации/паспорта на изделие.

	Техническая характеристика оборудования:

	- диапазон измерения: 0 - 400 мм; 
- разрешение: 1/10;
- погрешность измерения: ± 0,01 мм;
- два слайдера с лупами, имеющими увеличение
- увеличение: 8х-кратное;
- две шкалы для работы со светлыми и темными поверхностями.

	3. Сведения о сопроводительной документации

	Сопроводительная документация:

	1. Техническая и эксплуатационная документация (Паспорт, Руководство по эксплуатации и т.д.) на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде

	2. Заводской сертификат о поверке/калибровке

	3. Сертификат/Свидетельство о первичной поверке/калибровке в РФ

	4. Сведения о сервисе и технической поддержке

	Сервис и техническая поддержка:

	1. Упаковка, доставка, разгрузка по адресу: 180502, Псковская область, деревня Моглино, район Псковский, с.п. Тямшанская волость, ОЭЗ ППТ Моглино

	2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с получения оборудования

	5. Условия эксплуатации оборудования

	Размещение: ООО «Титан. Полимер. Инжиниринг»

	Температурный режим эксплуатации: от плюс 10 до плюс 40 ˚С

	Относительная влажность воздуха: от 10 до 80 %

	Режим работы, ч/сут.: 24 ч/сут.














Контактные данные:
Менеджер отдела закупа материалов и оборудования
ООО «Титан-Полимер» 
Васильев Эдуард Николаевич 
+7(8112) 22-20-98 доб. 25-61
vasilyev.en@titan-group.ru



